|  |  |
| --- | --- |
| Nitrous PSI | Temperature (F) |
| 764 | **70** |
| 772 | **71** |
| 781 | **72** |
| 791 | **73** |
| 801 | **74** |
| 811 | **75** |
| 821 | **76** |
| 832 | **77** |
| 842 | **78** |
| 853 | **79** |
| 865 | **80** |
| 875 | **81** |
| 886 | **82** |
| 898 | **83** |
| 909 | **84** |
| 921 | **85** |
| 933 | **86** |
| 945 | **87** |
| 957 | **88** |
| 970 | **89** |
| 983 | **90** |
| 996 | **91** |
| 1009 | **92** |
| 1023 | **93** |
| 1037 | **94** |
| 1051 | **95** |
| 1065 | **96** |
| 1070 | **97** |
| 1095 | **98** |
| 1110 | **99** |
| 1126 | **100** |
| 1141 | **101** |
| 1158 | **102** |
| 1174 | **103** |
| 1191 | **104** |
| 1208 | **105** |
| 1226 | **106** |
| 1244 | **107** |
| 1262 | **108** |
| 1281 | **109** |